Ciągnik Ursus 1014 ma zwiększoną moc dzięki temu jedzie więcej niż 5 km/h(kosiarka,prasa)
Mi ciągnik jedzie teraz podczas pracy w polu ponad 5km/h. I można było 
już ustawiać prędkość pracy klawiszami 1 oraz 2.
Jeśli jednak nadal Ursus pojedzie te 5km/h przy koszeniu bądź prasowaniu, po niżej opiszę jak
rozwiązać ten problem

1.Szukamy foleru z gry,tam gdzie jest zainstalowana gra
Domyślnie(u mnie na XP) 
Moj komputer/Dysk C/Program Files/Farming Simulator 15/data/vehicles
2.Następne:

-W przypadku kosiarki poettinger w folerze [vehicles] szukamy folderu [tools], następnie folder
[poettinger] i szukamy pliku xml o nazwie: poettingerNovacat302ED , otwieramy go za pomocą programu tekstowego,
np notatnik,
i szukamy tej linijki: 
<powerConsumer ptoRpm="540" neededPtoPower="30"/>
gdzie wartość: ptoRpm="540" pomniejszamy np na: ptoRpm="440"
zapisujemy i zamykamy program.
Od teraz każdy ciągnik jadący max 5km/h powinien jechać więcej podczas koszenia.

-W przypadku prasy rolującej jest podobnie jak kosiarce,a więc wracamy do folderu [vehicles]
i szukamy folderu [balers], następnie folder [newHolland] i szukamy pliku xml o nazwie:
newHollandRollBelt150 i otwieramy go np notatnikiem,szykamy linijki:
<powerConsumer ptoRpm="540" neededPtoPower="51"/>
i zmieniamy wartość z ptoRpm="540" na ptoRpm="440"
Zapisujemy i zamykamy program.

W przypadku gdy ciągniki jężdzą max 5km/ha podczas pracy z innymi maszynami
Wystarczy poszukać tej linijki: <powerConsumer ptoRpm="540" neededPtoPower="30"/> 
w plikach xml tych maszyn i zmienić zawartość z "540" na "440",tak jak w przypadku kosiarki
czy prasy.


Poradnik by roller90